様式第３号（その５）

整備項目表(路外駐車場)

１　駐車場

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 整　　　備　　　基　　　準 | 整備状況 | 摘要 |
| 駐車場 | 車いす使用者用駐車施設の設置（駐車場に設ける駐車施設の数が200以下の場合は、駐車施設の数に２／100を乗じて得た数（その数に１未満の端数がある時は、その端数を切り上げた数）以上、駐車施設の数が200を超える場合は、駐車施設の数に１／100を乗じて得た数（その数に１未満の端数がある時は、その端数を切り上げた数）に２を加えた数以上） | 有・無 |  |
| 車いす使用者用駐車施設の構造１　幅350㎝以上２　車いす使用者用である旨の立看板等による見やすい方法による表示３　利用円滑経路の距離ができるだけ短くなる位置へ設置 | 　　㎝有・無適・否 |  |

２　利用円滑化経路

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備項目 | 整　　　備　　　基　　　準 | 整備状況 | 摘要 |
| 利用円滑化経路 | 経路 | 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路（１以上） | 有・無 |  |
| 構造 | 段を設けない構造（傾斜路を併設する場合を除く。） | 適・否 |  |
| 出入口の有効幅120㎝以上 | 　　㎝ |  |
| 粗面又は滑りにくい材料による表面の仕上げ | 適・否 |  |
| 段の構造１　手すりの設置２　回り段を設けない構造３　粗面又は滑りにくい材料による表面の仕上げ４　識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造５　側壁が壁でない場合の立ち上がりの設置 | 有・無適・否適・否適・否有・無 |  |
| 排水溝へのつえ、車いす等の使用者の通行に支障のない構造の溝ぶたの設置 | 有・無 |  |
| 幅員120㎝以上 | 　　㎝ |  |
| 50ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を確保 | 適・否 |  |
| 傾斜路の構造１　有効幅120㎝以上（階段に併設する場合90㎝以上）２　勾配１／12以下（高さ16㎝以下の場合1／８以下）３　高低差75㎝以内ごとの踏幅が150㎝以上の踊場の設置４　縁端部への高さ５㎝以上の立ち上がり又は側壁の設置５　粗面又は滑りにくい材料による表面の仕上げ６　手すりの設置（勾配1／12超の傾斜がある部分又は高さ16㎝超で勾配１／20超の傾斜がある部分に限る。）７　傾斜路の色と踊場及び通路等の色との識別 | 　　㎝／　　㎝有・無適・否有・無適・否 |  |